**Комплектация каркасной бани 5\*2,5 с утеплением стен 100 мм**

***Парное помещение***

* Отделка стен – доска необрезная ольха, вертикально
* Отделка потолка – можжевельник 3D
* Подспинник – доска необрезная ольха.
* Полок - “Г” образный, высота от пола 700 мм, ольха.
* Печной угол – плитка Талькохлорит "Рваный камень" 200\*50\*20 мм.
* Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) размеры 300\*600 мм.
* Дверь входная – 800\*2030 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет 2-х камерный, прозрачный, энергосберегающий, открывание левое.
* Окно 1760\*1180 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет закалённый
* Окно 550\*550 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), открывание левое.
* Вентиляция- приточно- вытяжная вентиляция “КуБасту”; приточная под печь.
* Трап сливной – линейный, сухой затвор – 3 шт.
* Электрическая банная печь Sangens W20S
* Камни в закрытой каменке – Жадеит, 30 кг, в открытой каменке – Кварц, 5 кг.
* «Второе дыхание» (Black) для бани (с принудительной вентиляцией).
* Смеситель с душевой лейкой Lemark Black .
* Парозахват "Пятый элемент" Woodson, ольха- 1 шт.

*Комплект аксессуаров Woodson PRO:*

* Веер для бани "Пятый элемент" Woodson, дуб, малый- 1 шт.
* Комплект Relax Woodson «Второе дыхание» BROWN- 1 шт.
* Валик BROWN Woodson для головы 45\*11- 1 шт.
* Валик BROWN Woodson для ног 60\*16- 1 шт.

*Дополнительно:*
Шапка вязаная для бани Woodson Viking Pinky, орнамент, 1 косичка -1 шт.
Шапка вязаная для бани Woodson Viking, серая, 2 косички -1 шт
Гель для душа "Сибирский кедр"
Гель для душа "Можжевеловый" -1 шт.
Охлаждающий шампунь-гель 2 в 1 после бани с ментолом -1 шт
Массажная аромасвеча с афродизиаками "Цветочные фантазии" 100 мл -1 шт.
Мыло-бельди для бани и сауны «Мята и эвкалипт»-1 шт.
Мыло-бельди для бани и сауны «С морской солью» -1 шт.
Мыло-бельди для бани и сауны «Сибирские травы» -1 шт.
Сахарный скраб для тела "Восстанавливающий"-1 шт
Сахарный скраб для тела "Кофейный"-1 шт.
Солевой скраб для тела "Антицеллюлитный" -1 шт
Антицеллюлитный скраб для тела "Формула идеального силуэта" с маслом жожоба и красным перцем -1 шт
Глина голубая Карельская-1 шт.
Глина черная Карельская – 1 шт.
Халат Woodson, вафельный с планкой, р.54-56, чёрный – 2 шт.
Тапочки Woodson, вафельные с закрытым мысом (43-46), чёрный цвет-1 шт.
Тапочки Woodson, вафельные с закрытым мысом (39-43), чёрный цвет -1 шт.

*Освещение и электричество*
Подсветка полка, потолка, печного угла
Кнопки:
- подачи воды в закрытую каменку,
- включения вентилятора второго дыхания,
- подсветка полков
- подсветка печного угла
- подсветка потолка
Звук – колонка влагозащищенная- 2 шт.
Теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

***Техническое помещение (санузел, душевая)***

Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.
Отделка потолка – доска необрезная ольха.
Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.
Дверь входная – 800\*2030 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет 2-х камерный, матовый. энергосберегающий, открывание левое
Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.
Трап сливной – линейный, сухой затвор – 1 шт.
Унитаз – Sanita Luxe.
Смеситель Lemark Black.
Раковина подвесная Ceramalux.
Зеркало с подсветкой 400\*800 мм.
Стойка душевая с тропическим душем Lemark Black.
Полки для косметики – 2 шт.
Вешалка – Семирамида, ольха – 1 шт.

*Освещение и электричество*
Выключатель Wi-Fi – 2 шт.:
- подсветка композитных панелей, вывески
- вентилятор, освещение помещения
Розетка – 2 шт.:
- для водонагревателя
- для фена у зеркала
Электрощит 54 модуля – 1 шт.
Точечные светильники – 3 шт.
Накопительный электрический водонагреватель Thermex 80 (Wi-Fi)
Теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi)
Блок управления Sangens W6-9 Bluetooth с управлением (Wi-Fi)
Фен – 1 шт.
Держатель для туалетной бумаги Woodson.

***Внешние особенности каркасной бани***

Утепление потолка, пола - 150 мм
Утепление стен – 100мм
Наружная отделка – мягкая керамика PHOMI 1200\*600
Доборный элементы крыши – Алюминивый композит
Кровля – мягкая черепица “Технониколь” Финская соната, цвет серый.
Наружные коммуникации:
- подведение электричества осуществляется скрыто по земле (в случае необходимости подведения по воздуху требуется дополнительное согласование),
- щит подключения водопровода,
- разъем для подключения греющего кабеля,
- закладная труба для подведения интернет кабеля в баню.
Обливное устройство – Изистим «Каскад» в облицовке «Woodson» 20 л.